**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Εξάρτηση υδραυλικού χορτοκοπτικής μπάρας** | Ελάχιστες απαιτήσειςΠροδιαγραφών | ΑπαντήσειςΔιαγωνιζόμενου |
| Συνεργασία με το όχημα πολλαπλών χρήσεων  | ΝΑΙ |  |
| Δυνατότητα εργασίας στην δεξιά πλευρά του οχήματος | ΝΑΙ |  |
| Κατάλληλες ασφαλιστικές διατάξεις | ΝΑΙ(Πλήρης περιγραφή) |  |
| Περιστροφή βάσης στήριξης βραχίονα | 120ο περίπου |  |
| Πλάτος κοπής χορτοκοπτικής κεφαλής | Μεγαλύτερο από 2m |  |
| Περιστροφή χορτοκοπτικής κεφαλής | 80ο τουλάχιστον |  |
| Δυνατότητα σύνδεσης και άλλων εξαρτημάτων στην θέση του χορτοκοπτικού εξαρτήματος  | ΝΑΙ(Πλήρης περιγραφή) |  |